This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
 
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 9
CONTRATACION DIRECTA
 Tipo:
MGEYA EXP 61147/2006
 Actuado:
$ 16
 Costo del pliego:
ETAPA UNICA
 
2006
 Ejercicio:
1969
 Nro
DECRETO/LEY 23354/56 ART.56 - INCISO 3 - APARTADO A CLAUSULA TRANSITORIA 3° LEY 70
 Encuadre legal:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Ferretería, materiales metálicos, herramientas, maderas, lubricantes
 Rubro comercial:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
PRESENTACION DE OFERTAS
D G DE DEFENSA Y PROTECCION AL COMNSUMIDOR(SSPRODU)
ESMERALDA 340
CAP.FED Ciudad Aut.CF
10 A 16 HS.
Lugar/Dirección
Día y Hora
ACTO DE APERTURA
D G DE DEFENSA Y PROTECCION AL COMNSUMIDOR(SSPRODU)
ESMERALDA 340
CAP.FED Ciudad Aut.CF
01 de Noviembre de 2006 a las 13:00 horas
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 01 de Noviembre de 2006
a las 13:00 horas
Objeto de la contratacion:
LICITACION ART. FERRETERIA

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 9
ESPECIFICACIONES
ASERRIN - Para limpieza de pisos
FAJA LUMBAR - Diseñada ortopédicamente para soporte bajo
lumbar abdominal - Confeccionda en Nylon respirable con malla
abierta con paneles ajustables y monofilamento
GUANTE PARA PROTECCION, AISLACION ELECTRICA -
Hasta 1.000 V, antideslizante, con revestimiento interno -
Elemento de protección personal destinado a proteger las
manos.
Protección eléctrica de uso hasta 1000 V, fase y tierra.
Superficie de palma antideslizante.
Con revestimiento interno de algodón. Longitud mínima para
todos los talles: 36 cm.
Nota: Demás exigencias se ajustarán a la Norma IRAM Nº
3604.
Se deberán proveer en envase individual, con indicación de
talle, cerrado hermético para prevenir humedad y suciedad, con
amplia información técnica y recomendaciones generales.
TALLES:
              9
              9 1/2
             10
             11
La repartición usuaria deberá indicar el tamaño.
GUANTE PARA PROTECCION, USO GENERAL - De cuero
de descarne, con palma de una sola pieza y refuerzo pistola en
índice, pulgar y palma, y poncho, pulgar volcado, con puños
corto, largo o extralargo - Elemento de protección personal
destinado a proteger las manos.
Cuero de descarne curtido al cromo, extraflexible, espesor de
1,3 mm.
ESPECIFICACIONES:
Palma de una sola pieza y dorso de 3 piezas. Con pulgar
volcado.
Refuerzo: tipo pistola en índice, pulgar y palma y poncho.
          
Uso: para uso general. 
Largo de Puño: corto
                         largo
                         extralargo
Nota: la elección del tipo de puño más adecuado para cada
tarea que realicen los agentes, quedará a cargo de la repartición
solicitante, según Norma IRAM N° 3600 Parte 2. Demás
exigencias se ajustarán a dicha Norma Parte 1.
Se deberán proveer en envase individual, cerrado hermético
para prevenir humedad y suciedad, con amplia información
técnica y recomendaciones generales.
DELANTAL PARA TRABAJO - De sarga de algodón, con
pechera - ESPECIFICACIONES DE LA TELA: 
Ligadura de la tela: Sarga 3/1
Composición:  algodón 100%
Características:
 50,000000
 15,000000
 105,000000
 34,000000
 15,000000
Kg
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2
3
4
5
215-00551000-00014536
222-00424000-05070609
222-00841500-05054121
222-00841500-05054180
222-00841500-05057460
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 9
ESPECIFICACIONES
 
Peso:                                   270 + 5% g x m2
Hilos por cm:                         39 + 2%       
Pasadas por cm.:                  17 + 5%.
Teñido, aprestado, preencogido y mercerizado. 

COLOR:
A elección de la repartición solicitante, según existencias del
Mercado.
NORMAS DE CONFECCION:
                                                        
1) Tirillas: de la misma tela, ancho aproximado 2 cm.
Refuerzos, de la misma tela.
2) Costuras: Simple pespunte. Llevará remates de costura en la
fijacion de tirillas. Se terminará en todo su contorno con
dobladillo de 1cm.
3) Hilo: 50/2 cabos, mercerizado y gaseado al tono de la tela.
4) Las medidas consignadas son aproximadas.
5)  Terminación y presentación: todas las prendas deberán
tener una criteriosa revisación, sin excedentes de hilos,
costuras rotas, zafadas, sin frunces ni dobleces, correctamente
dobladas y planchadas, provistas en envase individual,
hermético, transparente e impermeable.
6) Etiqueta que indique marca o nombre del proveedor, numero
de talle y recomendaciones respecto del lavado y planchado de
la prenda.
Nota: De requerirse Logotipo identificativo, para su cotización
y/o desarrollo solicitar información (ubicación en la prenda,
tamaño, tipologia, colores) al sector licitante del GCBA.
CALZADO PARA SEGURIDAD - BOTIN PARA USO
INDUSTRIAL - De cuero, planta exterior de caucho, con
puntera de acero. Para uso general y electricidad estática,
(Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM") - El calzado deberá
poseer horma amplia, anatómica, adecuada y cómoda.
COLOR:
A elección de la repartición solicitante, según existencias del
Mercado.
Planta exterior vulcanizada con caucho acrilico nitrilo, según
Norma IRAM 113094 con puente metálico en el talón con borne
de contacto a tierra antichispa. No cubre riesgo eléctrico. Dibujo
autolimpiante.
Capellada y caña: en cuero de pala, vacuno flor liso, espesor
1,8 a 2 mm, de presentación uniforme, libre de defectos, fallas o
cortes superficiales.  
Plantilla interior: de cuero curtido al cromo tanino de 2,5 mm de
espesor mínimo. Cubre plantilla total de descarne vacuno
curtido al cromo tanino. 
Forro de capellada y caña: con descarne vacuno curtido cromo
tanino, de 0,8 mm de espesor.
Altura de la caña: 15 cm aproximadamente.
Puntera de acero según Norma IRAM 3643, debidamente
acolchonada. 
Armado cosido.
Ojalillos y cordones: ojalillos construidos de material resistente a
la abrasión y al óxido, esmaltados, ubicados de forma alineada y
simétrica. Provisto de cordones tipo chato trenzado con
herretes. Largo 900 mm.
Usos: Para riesgo de impacto, aprisionamiento y deslizamiento.
Además acumulación de electricidad estática.
Nota: la elección de los tipos de calzado, mas adecuados para
 14,000000
Unidad
6
222-00843000-05055868
Cod. Catálogo
U. Medida
Cantidad
Ren.
Descripción

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 9
ESPECIFICACIONES
la tarea que realicen los agentes, quedará a cargo de la
repartición solicitante.
CINTA PARA EMBALAR - De 45 mm de ancho x 50 m de
largo, adhesiva, transparente
CORREA EN V - B 55, según Norma IRAM 113.113/70 - De
sección transversal con forma de trapecio isóceles, con un
ancho primitivo de 14 mm, ancho superior de 17 mm y una
altura de 11 mm
PINTURA LATEX (AL AGUA) - Para interior, (Ordenanza Nº
40.361 "Sello IRAM") - Pintura al agua, tipo emulsión, de alto
poder cubritivo para uso interior, de acabado mate y semimate,
con fines decorativos y de protección.
BRILLO: El usuario indicará el tipo de brillo que desea, mate o
semimate. En caso de omitirlo se 
considerará que hace referencia al mate
VEHICULO: Consistirá fundamentalmente de una emulsión
acuosa estable de polímeros 
sintéticos, tales como estireno acrílico, homopolímeros y
copolímeros del acetato de vinilo,  
acrílicos, y vinil acrílicos, etc. obtenidos por polimerización en
emulsión.
OLOR: La pintura no tendrá olores aNormales, desagradables
ni irritantes.
PERMANENCIA DE CARACTERISTICAS: La pintura
envasada en su recipiente original, llenos y 
sin abrir, almacenados a temperatura comprendida entre 0º y
40ºC, mantendrá sus características durante un lapso de 12
meses a partir de la fecha de entrega.
SEGURIDAD: Producto no inflamable
Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM
1070. 
La repartición usuaria deberá indicar color, acabado y
acondicionamiento solicitados
ENDUIDO PLASTICO - Al agua - Consistirá,
fundamentalmente, en una emulsión acuosa estable de un
polímero o copolímero sintético, como ser butadieno-estireno,
estireno-acrilíco, homopolímero y copolímero de poli (acetato de
vinilo), emulsiones acrílicas y vinílico-acrílicas, obtenidas por
polimerización en emulsión y con pequeñas cantidades de otros
aditivos
Las características de las pinturas usadas para este tipo de
elemento son: pintura al agua tipo emulsión y pintura esmalte
sintético.
Los enduídos se entregarán en color blanco, pudiendo ser
coloreado de acuerdo con lo solicitado por el usuario.
Nota: Demás exigencias deberán ajustarse a la Norma IRAM
1227. La repartición usuaria deberá indicar el tipo de
acondicionamiento.
 310,000000
 4,000000
 25,000000
 10,000000
Unidad
Unidad
litro
Kg
7
8
9
10
234-00813500-00006439
243-00303000-05071220
255-00801000-00006689
255-00803000-00006694
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 9
ESPECIFICACIONES
CONVERTIDOR DE OXIDO - Color indistinto - Elaborado con
resinas alquídicas modificadas y aditivos especiales que
complejan e inactivan el óxido de hierro.Nota: La repartición
usuaria deberá indicar el color y acondicionamiento solicitados
ESLINGA - De nylon, 50 mm de ancho, rotura de 2500 kg con
ojal reducido de 4 m de largo
CURVA A 90º DE POLIPROPILENO - De 2" (50,80 mm),
hembra-hembra - Demás exigencias se ajustarán a las normas
IRAM 13352 y 13.472. Parte 2
TARUGO - De 10 mm, de plástico
TARUGO - De 6 mm, de plástico
ALAMBRE GALVANIZADO LISO - De 2,03 mm de diámetro,
calibre ISWG 14, de 3,23 Kg/100 m
ESTAÑO - Al 60 % Sn, 40 % Pb, con 5 almas de fundente no
corrosivo, diámetro 1,0 mm
ALICATE - De corte frontal articulado, macizo, longitud 210 mm
- Construido en acero especial templado al aceite, filos
adicionalmente templados por inducción. La cabeza deberá ser
pulida y los mangos atramentados con muelle para que se
abran automáticamente. Se podrá utilizar para alambres duros y
blandos.Nota: Demás exigencias se deberán ajustar a la ISO
5748: 2004.
HOJA DE SIERRA - De 300 mm de largo x 12,70 mm de ancho
x 0,60 mm de espesor, de 24 dientes por pulgadas, de acero
aleado, uso manual, para metales - Realizada en acero para
arcos de sierras, para metales.
HOJA DE SIERRA - De 300 mm de largo x 12,70 mm de ancho
x 0,60 mm de espesor, de 18 dientes por pulgadas, de acero
súper rápido, uso manual, para metales - Realizada en acero
para arcos de sierras, para metales.
HOJA DE SIERRA - De 300 mm entre centros de agujeros, de
14 dientes en 25 mm, uso manual, para metales - Realizada en
acero aleado para arcos de sierras, para metales. Demás
 4,000000
 2,000000
 4,000000
 1.000,000000
 1.000,000000
 16,000000
 1,000000
 21,000000
 15,000000
 15,000000
 10,000000
litro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kg
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
255-00803000-05024174
258-00472000-09006101
258-00473000-05058331
258-00532500-00014184
258-00532500-00014185
271-00950500-05060803
272-00343902-00012945
275-00511001-00005505
275-00511001-00005892
275-00511001-00005894
275-00511001-06392381
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 9
ESPECIFICACIONES
exigencias se ajustarán a la Norma IRAM Nº 5081. Tipo "A".
LLAVE FRANCESA - De 15"
PINZA DE FUERZA - Nº 10, quijada curva
MECHA (BROCA) HELICOIDAL DE WIDIA - De 8 mm de
diámetro, sistema de amarre SDS plus, serie larga
JUEGO DE DESTORNILLADORES - De 3 unidades con
puntas de acero templado
JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR - De 1/8" Whitworth, 3
machos por juego
JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR - De 5/32" Whitworth,
3 machos por juego
JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR - De 3/16" Whitworth,
3 machos por juego
JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR - De 1/4" Whitworth, 3
machos por juego
JUEGO DE MACHOS PARA ROSCAR - De 5/16" Whitworth,
3 machos por juego
JUEGO DE DESTORNILLADORES CON PUNTA PLANA -
Demás especificaciones deberán ser indicadas por la
repartición solicitante - Mango aislante ergonómico, para alto
impacto
JUEGO DE DESTORNILLADORES CON PUNTA PHILIPS -
Demás especificaciones deberán ser indicadas por la
repartición solicitante - Mango aislante ergonómico, para alto
impacto
CINTA METRICA - De 50 m - Demás especificaciones deberán
ser indicados por la repartición solicitante
 21,000000
 21,000000
 3,000000
 22,000000
 2,000000
 2,000000
 2,000000
 2,000000
 2,000000
 22,000000
 22,000000
 6,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
275-00512001-05032575
275-00512001-05055712
275-00513300-05061984
275-00518000-05021637
275-00518000-05021641
275-00518000-05050787
275-00518000-05050788
275-00518000-05050789
275-00518000-05050790
275-00518000-09012829
275-00518000-09012830
275-00521001-00013171
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 9
ESPECIFICACIONES
TORNILLO ATERRAJADOR - De (ASA Nº 10), 4,802 x 15,90
mm, punta plana, ranura común, cabeza tanque, acero F-30
(Norma IRAM-IAS U 500-503), cementado, cincado
TORNILLO ATERRAJADOR - De (ASA Nº 12), 5,48 x 12,70
mm, punta cónica, ranura en cruz, cabeza fijadora, acero F-30
(Norma IRAM-IAS U 500-503), cementado, cincado
TORNILLO ATERRAJADOR - De (ASA Nº 12), 5,48 x 25,40
mm, punta cónica, ranura en cruz, cabeza fijadora, acero F-30
(Norma IRAM-IAS U 500-503), cementado, cincado
TORNILLO ATERRAJADOR - De (ASA Nº 12), 5,48 x 31,70
mm, punta cónica, ranura en cruz, cabeza fijadora, acero F-30
(Norma IRAM-IAS U 500-503), cementado, cincado
TORNILLO TIRAFONDO - De 6,50 x 100 mm
TORNILLO AUTOANCLABLE - Demás especificaciones
deberán ser indicadas por la repartición solicitante - De 3/16\"
(4,76 mm) de diámetro, de hierro zincado, cabeza ranurada de
7,5 mm de diámetro, todo rosca, dispositivo de anclaje en el
extremo accionado por resortes quedando en forma de T al
desplegarse
CERRADURA - Para puerta de acceso, caja 150 mm,
mecanismo de bronce, con 2 llaves
PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera,
para superficies angostas, N° 10 A - Nota: Demás exigencias
deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201
PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera,
para superficies medianas, N° 25 B - Nota: Demás exigencias
deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201
PINCEL CHATO - De cerda porcina, con mango de madera,
para superficies grandes, N° 25 C - Nota: Demás exigencias
deberán ajustarse a la Norma IRAM 1201
 100,000000
 100,000000
 100,000000
 100,000000
 50,000000
 300,000000
 4,000000
 3,000000
 3,000000
 13,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
279-00530500-00023853
279-00530500-00024327
279-00530500-00024331
279-00530500-00024332
279-00530500-09013828
279-00530500-09013842
279-00534000-00006785
296-00802000-05064886
296-00802000-05064896
296-00802000-05064903
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 8 de 9
ESPECIFICACIONES
CINTA PARA DEMARCACION (PELIGRO) - Cinta barricada
de polietileno no adhesiva. Color roja y blanca, con repetición
contínua del mensaje o advertencia. Doble faz - Nota: La
repartición usuaria determinará el ancho de la cinta y la
ADVERTENCIA O MENSAJE que llevará impresa.
GRAFITO - En polvo
TERMOMETRO - De 0 a 100 C, resolución 1 C, con certificado
oficial, varilla
TERMOMETRO - De 0 a 250 C, con certificado oficial, varilla
AMOLADORA ANGULAR (ESMERILADORA) - De 5" (125
mm) de diámetro de disco, desde 580 hasta 820 W de potencia
y desde 10000 hasta 11000 RPM de velocidad, corriente
alterna, con cuerpo de material aislante, apta para uso con
discos abrasivos de corte o desbaste
SOLDADOR ELECTRICO - De 35 W, 220 V, punta de
cerámica
COMPRESOR DE AIRE - De 2 HP, con tanque de almacenaje
de aire para 150 libras, motor monofásico
 200,000000
 100,000000
 2,000000
 2,000000
 1,000000
 1,000000
 1,000000
Unidad
Kg
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
44
45
46
47
48
49
50
299-00424001-05055534
299-00534001-05020496
299-00668500-05027036
299-00668500-05027042
438-00341500-05035411
438-00343907-05035550
438-00431000-05035416
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 9 de 9
CLAUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS A PARTIR DEL RETIRO DEL PARTE DE RECEPCION.
Forma de pago:
60 días habiles  60 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE APERTURA
Plazo de mantenimiento de la oferta:
15 DIAS A PARTIR DEL RETIRO DE ORDEN DE COMPRA
Plazo:
D G DE DEFENSA Y PROTECCION AL COMNSUMIDOR(SSPRODU)
ESMERALDA 340
CAP.FED Ciudad Aut.CF
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Plazo y lugar de entrega único
Si, según Pliego de Bases y Condiciones
Opción a Prorroga:
LOS OFERENTES DEBERAN INDICAR EN SUS OFERTAS LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.
EL ORGANISMO LICITANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CONSIDERAR ENVASES DE CAPACIDAD DISTINTA A LAS
SOLICITADAS EN EL PRESENTE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SI A JUICIO DE LA DEPENDENCIA USUARIA NO
OFRECE INCONVENIENTE ALGUNO PARA SU USO Y/O DISTRIBUCION, A LOS EFECTOS DE COMPARA PRECIOS SW
TOMARA COMO BASE LA UNIDAD DE MEDIDA.
Observaciones: